BaseRdc(Ohm/kft or Ohm/km) = 0.19679
TcAdj = 1.25025
RdcT_Adj(Ohm/kft or Ohm/km) = 0.246037
RShield = 1204.72
Yshield_Circ = 0, Yshield_Eddy = 0.000744134
Function = ComputeSteelArmourPipeLossFactor, Ra = 2316.9, Rs = 0
Lambda2 (Armor) = 0.00427385
MF = 1, Ycs = 0.00136162, Ycp = 0.00225654, YsShield = 0.000744134, YsSheath = 0, YsShield/Sheath = 0,Ys (Shield + Sheath + Shield/Sheath) = 0.000744134, YsArmor = 0.00427385, Yconduit = 0
Rac/Rdc(1.00865) = [1 + MF(1) * (Ycs(0.00136162) + Ycp(0.00225654) + Yshield(0.000744134) + Ysheath(0)) + Yconduit(0)] * (1 + Yarmor(0.00427385))
RacT_Adj(Ohm/kft or Ohm/km) = 0.248166
RL'(Ohm/kft or Ohm/km) = 0.248166
Delta(m) = 75.4673
Case1: 3 x 1/C unshielded/unsheathed and unarmoured cable with no Main or Aux N or PE wires as per cases 1a & 1b of IEC 60909-2 Table 7 (TT system)
X1 Factor = 1
Unit Conversion Factor = 1000
